|  |  |
| --- | --- |
| Имя устройства | IP |
| CLI | 192.168.1.0/24 255.255.255.0 - 2001::1:0/120 CLI.2 ISP.1 |
| ISP | 192.168.1.0/24 255.255.255.0 - 2001::1:0/120 CLI.2 ISP.1  192.168.11.0/30 255.255.255.252 - 2001::11:0/125 HQ-R.1 ISP.2  192.168.10.0/30 255.255.255.252 - 2001::10:0/125 BR-R.1 ISP.2 |
| HQ-R | 192.168.2.0/26 255.255.255.192 - 2001::2:0/122 SRV.2 HQ-R.1  192.168.11.0/30 255.255.255.252 - 2001::11:0/125 HQ-R.1 ISP.2 |
| HQ-SRV | 192.168.2.0/26 255.255.255.192 - 2001::2:0/122 SRV.2 HQ-R.1 |
| BR-R | 192.168.3.0/28 - 255.255.255.240 - 2001::3:0/124 SRV.2 BR-R.1  192.168.10.0/30 255.255.255.252 - 2001::10:0/125 BR-R.1 ISP.2 |
| BR-SRV | 192.168.3.0/28 - 255.255.255.240 - 2001::3:0/124 SRV.2 BR-R.1 |

